**Notas del Entrenador**

 Las prácticas de seguridad al cortar el césped pueden evitar lesiones. Para este módulo:

* Lea la siguiente información sobre los peligros de cortar el césped y las prácticas de seguridad.
* Pida a su supervisor que le muestre los dispositivos de seguridad en los cortacéspedes que usted usa.
* Pida a su supervisor que le muestre el equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés) y los trabajos de mantenimiento para el cortacésped.
* Hable sobre los accidentes que ocurren mientras se corta el césped y la manera de evitar­los.
* Repase los puntos importantes. Haga la prueba de “Verdadero o falso” para ver cuánto ha aprendido..

**Informacion basica**

Un cortacésped de motor puede ser peligroso y causar lesiones graves. La cuchilla rotatoria de un cortacésped gira a una velocidad de entre 2,000 y 4,000 revoluciones por minuto. La punta de la cuchilla se mueve a una velocidad de entre 100 y 200 millas por hora. Por razones de seguridad es muy importante saber cómo desconectar el embrague y apagar el motor rápidamente.

**Para operar cualquier cortacésped de motor, siga estos consejos**

• Empiece por leer el manual de instrucciones.

• Recoja los objetos o escombros en el césped antes de empezar a cortar.

• Use ropa de protección que le quede ajustada, no suelta.

• Use protección para los oídos si lo indica el manual de instrucciones. Para más información, lea el módulo de seguridad para el aprendizaje: *Protección contra el ruido*.

• Antes de empezar, asegúrese de que el cortacésped no esté en velocidad.

• Mantenga todas las cubiertas y placas de seguridad en su sitio.

• Nunca debe desconectar ninguno de los interruptores de seguridad de los engranajes.

• Nunca ponga gasolina en el depósito del cortacésped si el motor está caliente.

• Guarde la gasolina en el contendor apropiado, con la etiqueta apropiada.

• Nunca debe guardar gasolina u otro material peligroso en un contenedor de comida.

• Apague el motor antes de retirar algún objeto extraño.

• Desconecte la bujía o el enchufe eléctrico antes de reparar el cortacésped.

• Realice trabajos de mantenimiento rutinarios.

• Alerte a personas y animales de mantenerse alejados del cortacésped mientras esté funcionando.

**Sea consciente de los peligros que se corren al cortar el césped**

• Un cortacésped se puede volcar fácilmente.

• Empuje el cortacésped para que se aleje de usted al caer durante una caída.

• Nunca deje un cortacésped encendido sin supervisión.

• Pare y descanse según lo necesite. Para más información, lea el módulo de seguridad en el aprendizaje:*Insolación*.

• Objetos extraños pueden salir despedidos del cortacésped, así que asegúrese de que el área desde donde va a cortar el césped hasta la distancia máxima a la que la cuchilla puede despedir un objeto, esté libre de personas y de animales.

 **Consejos para tractores de jardín**

• Mantenga los pies en el reposapiés del tractor de jardín.

• Apague el motor antes de bajarse.

• No se permite llevar pasajeros en ningún tipo de cortacésped de autopropulsión. Para más información, lea el módulo de seguridad en el aprendizaje: *No se permiten pasajeros en el equipo*.

• Tenga cuidado con las tomas de fuerza (PTO, por sus siglas en inglés). Para más información, vea el módulo de seguridad en el aprendizaje: *Seguridad en el uso de la toma de fuerza (PTO)*.

**La dirección apropiada al cortar el césped**

• Cuando corte el césped en un terreno con pendiente usando un tractor de jardín, debe cortar el césped al ir pendiente abajo.

• Cuando corte el césped en un terreno con pendiente usando un cortacésped de empujar, debe cortar el césped en dirección perpendicular a la pendiente.

**Ropa apropiada para cortar el césped**

• Los zapatos deben ser duros; se recomienda las botas con punta de acero.

• Pantalones largos y camisas de manga larga protegen contra objetos despedidos o rebotados, los recortes del césped y del sol.

• Gafas de seguridad, sobre todo cuando se corta el césped en una zona cercana a caminos de gravilla.

• Protección para los oídos puede ser necesaria.

**Repase estos puntos importantes**

• Una cuchilla rotatoria gira a una velocidad de entre 2,000 y 4,000 revoluciones por minuto y la punta de la cuchilla se mueve a una velocidad de entre 100 y 200 millas por hora.

• Use protección y ropa ajustada cuando corte el césped.

• Mantenga las cubiertas y las placas de seguridad en su sitio.

• Nunca debe desconectar ninguno de los interruptores de seguridad de los engranajes.

• Apague el cortacésped antes de remover escombro.

• Aprenda a desconectar el embrague y apagar el motor.

• Nunca deje un cortacésped encendido sin supervisión.

***Nombre\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**¿Verdadero o falso?**

1. El uso inapropiado de un cortacésped de motor puede causar lesiones

graves. V F

1. La punta de la cuchilla de un cortacésped gira a una velocidad de entre

100 y 200 millas por hora. V F

1. No apague el cortacésped para retirar un objeto extraño. V F

4. Inspeccione el cortacésped con cuidado para ver si tiene escombro antes

 de ponerlo en funcionamiento. V F

5. Mantenga las cubiertas y las placas de seguridad en su sitio todo el tiempo. V F

Respuestas correctas: 1 - V, 2 - V, 3 - F, 4 - V, 5 - V.